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一、建设项目基本情况

	建设项目

名称
	新建年产3万吨再生替代燃料项目

	项目代码
	2212-320813-89-01-140004

	建设单位联系人
	史洪亚
	联系方式
	139 1515 1999

	建设地点
	 江苏 省 淮安 市 洪泽 区   岔河镇仁和江淮产业园B区金李村金李组70号  

	地理坐标
	（E 119 度 0 分 21.337 秒，N 33 度 13 分 35.553 秒）

	国民经济

行业类别
	C4220 非金属废料和碎屑加工处理
	建设项目
行业类别
	三十九、废弃资源综合利用业42—85 非金属废料和碎屑加工处理422

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	淮安市洪泽区行政审批局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	洪行审投备[2023]219号

	总投资（万元）
	2000
	环保投资（万元）
	20

	环保投资占比（%）
	1
	施工工期
	6个月

	是否开工建设
	☑否

□是
	用地面积（m2）
	6666.7

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	规划名称：《淮安市洪泽区岔河镇总体规划（2015-2030）》

《淮安市“三线一单”生态环境分区管控方案》

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	1、与《淮安市洪泽区岔河镇总体规划（2015-2030）》相符性分析
本项目位于洪泽区岔河镇仁和江淮产业园B区金李村金李组70号，根据《淮安市洪泽区岔河镇总体规划（2015-2030）》，岔河镇镇区规划布局结构为“一心、两带、四片区”“一心”老镇区行政中心、商业中心、公共活动中心，位于振兴路和淮宝两侧，集中布局高标准、规模化的公共服务设施，形成良好的城市门户景观。

“两带”充分挖掘横贯镇区的主要水系浔河和纵贯镇区东侧的十里长河的生态效益、景观效益，通过对浔河、十里长河沿线进行环境整治与用地梳理，将滨河的零星绿地、闲重地等有效组织起来，形成两条滨河录观绿带，凸显水文化新景观，并为城镇居民提供宜人的休闲场地。

“四片区”包括三个居住片区、一个工业片区。居住片区以浔河、十里长河为界，浔河南片区，浔河北片区，十里河东片区，工业片区基本以328省道为界。

本项目位于洪泽区岔河镇总体规划工业用地范围内，建设项目用地性质为工业用地，用地文件见附件，符合岔河镇总体的用地规划。
综上，本项目与《淮安市洪泽区岔河镇总体规划（2015-2030）》相符。

2、与《淮安市“三线一单”生态环境分区管控方案》相符性分析

本项目位于洪泽区岔河镇仁和江淮产业园B区金李村金李组70号，根据淮安市环境管控单元名录，项目所在区域属于重点管控单元。本项目属于废弃资源综合利用项目，不属于钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、船舶等产能严重过剩行业，也不属于酒精、造纸、皮革、农药、橡胶、水泥、金属冶炼等高耗能、高污染、技术落后的产业，建设项目符合重点管控单元空间布局约束要求。

本项目产生的颗粒物排放执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中相应限值标准，符合重点管控单元污染物排放管控要求。

本项目为废弃资源综合利用项目，不属于石化、化工、水泥、钢铁等重污染企业和危险化学品企业，项目建设完成后编制企业突发环境事件应急预案，并纳入洪泽区的应急响应体系，完善厂区应急物资，定期组织应急演练，符合重点管控单位环境风险防控要求。

本项目位于洪泽区岔河镇仁和江淮产业园B区金李村金李组70号，企业租赁土地10亩用于建设，用地性质为工业用地，项目用水量900t/a，由市政供水管网供给，年用电量为10万K∙Wh/a，由供电管网供给，项目产生的颗粒物经集气罩收集后，由布袋除尘装置处理后，通过15m高排气筒达标排放；项目产生的生活污水经化粪池预处理后，用作农肥，不外排；项目生产设备噪声经减振、降噪措施后满足标准限值要求；项目固废零排放。因此，本项目不属于高耗水、高耗能和重污染的建设项目，符合重点管控单位资源利用效率要求。

综上，本项目与《淮安市“三线一单”生态环境分区管控方案》相符。

	其他符合性分析
	1、与国家、地方产业政策相符性分析

本项目属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》鼓励类中的“四十三 环境保护与资源节约综合利用 27、废旧木材、废旧电器电子产品、废印刷电路板、废旧电池、废旧船舶、废旧农机、废塑料、废旧纺织品及纺织废料和表胶料、碎（破）玻璃、废橡胶、废弃油脂等废旧物资等资源循环再利用技术、设备开发及应用”，不属于《江苏工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》（苏政办发[2013]9 号）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》部分条目的通知（苏经信产业 [2013]183 号）中限制和淘汰类项目，不属于《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》（苏办发[2018]32号）明确的限制类、淘汰类、禁止类项目；不属于《环境保护综合名录（2021年版）》中“高污染、高环境风险”产品名录，不属于长江经济带发展负面清单所列范围， 对照《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（第一批）、（第二批）、（第三批）、（第四批），本项目未有高耗能落后的设备。

同时，本项目已取得淮安市洪泽区行政审批局备案证（项目代码：2212-320813-89-01-140004），因此本项目符合相关国家和地方产业政策。
2、“三线一单”相符性分析

（1）生态保护红线

对照《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》(苏政发[2020]1号)、《省政府办公厅关于印发江苏省生态空间管控区域调整管理办法的通知》（苏政办发[2021]3号）、《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》(苏政发[2018]74号)，本项目厂界距离最近的生态空间管控区域白马湖重要湿地（洪泽区）约6.1km，不在江苏省生态空间管控区域范围内，故本项目符合江苏省生态空间管控区域保护规划要求。
对照《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》(苏政发[2020]49号)及《淮安市“三线一单”生态环境分区管控方案》（淮政发[2020]16号），本项目相符合性如下表所示。

表1-1 与《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》相符性分析

管控类别

重点管控要求

本项目情况

相符性

空间布局约束

禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业，禁止在淮河流域新建制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业。

建设项目为废弃资源综合利用项目，不属于化学制浆造纸、制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业。新建项目不在通榆河保护区

范围内
符合

污染物

排放管

控

按照《淮河流域水污染防治暂行条例》实施排污总量控制制度。

项目遵照执行

符合

环境风险防控

禁止运输剧毒化学品以及国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品的船舶进入通榆河及主要供水河道。

建设项目原辅材料均采用汽运的方式，不涉及船运

符合

资源利用效率要求

限制缺水地区发展耗水型产业，调整缺水地区的产业结构，严格控制高耗水、高耗能和重污染的建设项目。

建设项目不属于高耗水、高耗能和重污染的建设项目

符合

经分析，本项目符合《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》的相关要求。

表1-2 与《淮安市“三线一单”生态环境分区管控方案》相符性分析

管控类别

重点管控要求

本项目情况

相符性

空间布局约束

对钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、船舶等产能严重过剩行业，以及酒精、造纸、皮革、农药、橡胶、水泥、金属冶炼等高耗能、高污染、技术落后的产业进行限制和禁止。同时，对属于限制类的现有生产能力，允许企业开展技术改造，推动产业转型升级。

建设项目为废弃资源综合利用项目，不属于所述限制和禁止类产业

符合

污染物

排放管

控

1.允许排放量要求：根据《淮安市“十三五”节能减排综合实施方案》（淮政发〔2017〕119 号），到2020年，淮安市化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、二氧化硫、氮氧化物、VOCs排放量不得超过5.91万吨/年、0.77万吨/年、1.50 万吨/年、0.155万吨/年、3.57万吨/年、4.72万吨/年、7.92万吨/年。

2.新增源排放标准限制：根据《淮安市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（淮政发〔2018〕113号），全市范围内二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs 全面执行大气污染物特别排放限值。

项目遵照执行

符合

环境风险防控

根据《中共淮安市委淮安市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（淮发〔2018〕33 号），严格控制环境风险项目，整合和提升现有工业集聚区，加快城市建成区内石化、化工、水泥、钢

铁等重污染企业和危险化学品企业搬迁改造。

建设项目为废弃资源综合利用项目，不属于石化、化工、水泥、钢铁等重污染企业和危险化学品企业

符合

资源利用效率要求

能耗要求：根据《淮安市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（淮政发〔2018〕113 号），新建高耗能项目单位产品（产值）能耗要达到国际先进水平。

建设项目不属于高耗能项目

符合

经分析，本项目符合《淮安市“三线一单”生态环境分区管控方案》的相关要求。

（2）环境质量底线

①大气环境

根据《2022年度淮安市洪泽区环境质量状况公报》，2022年SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10年均值满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准， 2022年与2021年相比，二氧化氮、一氧化碳、臭氧、降尘、可吸入细颗粒物浓度均有所下降。

本项目排放的废气经过处理达到相关标准后排放，对项目周边环境空气质量影响较小。
②地表水环境

根据《2022年度淮安市洪泽区环境质量状况公报》，项目周边水体-浔河满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准。

本项目不产生工业废水，无食堂废水，生活废水经化粪池处理后用作农肥，不外排，对项目周边地表水环境基本无影响。
③声环境

本项目委托江苏佰特检测科技有限公司于2023年3月21日~22日对本项目厂界的声环境质量现状监测数据可知，声环境质量能满足《声环境质量标准》（GB3838-2008）2类功能区标准限值要求。本项目噪声设备采取一定的措施，投产后厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求，项目周边的敏感点（金李村）噪声满足《声环境质量标准》（GB3838-2008）2类功能区标准限值要求，不会出现厂界噪声扰民现象。
固废：本项目产生的固废均可进行合理处理处置。

因此，本项目建设后虽然会产生一定的污染物，如废气、废水、固废以及生产设备运行产生的噪声等，但是在采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放不会对周边环境造成不良影响，即不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状。本项目的建设具有环境可行性，不会突破环境质量底线。
（3）资源利用上线

项目位于洪泽区岔河镇仁和江淮产业园B区金李村金李组70号利用现有空置厂房，不新增用地，用地性质为工业用地；本项目营运过程主要资源消耗为电能和水资源，其中电能消耗约10万千瓦时/年，电能由政府电网提供；水资源消耗约为900m3/a，由市政水网提供。项目资源消耗量较小，不会超出当地资源利用上线。

（4）环境准入负面清单

本项目为再生替代燃料加工项目，属于废弃资源综合利用业，项目所在地没有环境准入负面清单。本次环评对照国家及地方产业政策、《市场准入负面清单（2022年版）》和《<长江经济带发展负面清单指南>江苏省实施细则（试行）》进行说明，具体见表1-3。
表1-3 本项目与国家及地方产业政策相符性分析

序号

文件

相符性分析

判定

结果

1

《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修正）

不属于其中的限制类和淘汰类，属于允许类。

符合

2

《江苏省工业和信息化产业结构调整指导目录（2012年本）》（2013年修正）

不属于其中的限制类和淘汰类，属于允许类。

符合

3

《限制用地项目目录（2012年本）》

《禁止用地项目目录（2012年本）》

不属于限制、禁止用地项目

符合

4 

《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》

《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》

不属于限制、禁止用地项目

符合

5

《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（2015年本）

不属于限制类、淘汰类项目

符合

6

《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》（苏办发[2018]32号附件三）

不属于限制类、淘汰、禁止类项目

符合

7

《市场准入负面清单（2022年版）》

不属于禁止准入类和限制准入类

符合

8
《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版》(长江办 [2022]7号)： 

1、禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。

2、禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。

3、禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。

4、禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖啥沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。

5、禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

6、禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。

7、禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。

8、禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石音库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

9、禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。

10、禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。

11、禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。

12、法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。

1、本项目不属于码头项目和过长江通道项目。

2、本项目所在地不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内，亦不在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内。

3、本项目不在饮用水水源一级、二级保护区的岸线和河段范围内。

4、本项目不在水产种质资源保护区、国家湿地公园的岸线和河段范围内。

5、本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》、《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的岸线/河段保护区内。

6、本项目无生产废水；职工生活污水经化粪池预处理后肥田，不外排。

7、本项目为工业项目，不属于生产性捕捞项目。

8、本项目不在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内。

9、本项目不属于国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。

10、本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能、严重过剩产能、高耗能高排放项目。

符合

10

《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版》江苏省实施细则：

一、河段利用和岸线开发

1、禁止建设不符合全国港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017-2035年）》以及我省港口总体规划的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。

2、严格执行《中华人民共和国自然保护区条例》，禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。严格执行《风景名胜区条例》《江苏省风景名胜区管理条例》，禁止在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。自然保护区、风景名胜区由省林业局会同有关方面界定并落实管控责任。

3、严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》《江苏省水污染防治条例》，禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的投资建设项目，改建项目应当消减排污量。饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区由省生态环境厅会同水利等有关方面界定并落实管控责任。

4、严格执行《水产种质资源保护区管理暂行办法》，禁止在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。严格执行《水产种质资源保护区管理暂行办法》，《中华人民共和国湿地保护法》《江苏省湿地保护条例》，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖啥沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。水产种质资源保护区、国家湿地公园分别由省农业农村厅、省林业局会同有关方面界定并落实管控责任。

5、禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。长江干支流基础设施项目应按照《长江岸线保护和开发利用总体规划》和生态环境保护、岸线保护等要求，按规定开展项目前期论证并办理相关手续。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

6、禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。

二、区域活动

7、禁止长江干流、长江口、34个列入《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》的水生生物保护区以及省规定的其它禁渔水域开展生产性捕捞。

8、禁止在距离长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。长江干支流一公里按照长江干支流岸线边界（即水利部门河道管理范围边界）向陆域纵深一公里执行。

9、禁止在长江干流岸线三公里范围内内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石音库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

10、禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。

11、禁止在沿江地区内新建、扩建未纳入国家和省级布局规划的燃煤发电项目。

12、禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。合规园区名录按照《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022版）>江苏省实施细则合规园区名录》执行。

13、禁止在取消化工定位的园区（集中区）内新建化工项目。

14、禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目。

三、产业发展

15、禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等行业新增产能项目。

16、禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药（化学合成类）项目，禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的农药、医药和染料中间体化工项目。

17、禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目。

18、禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。

19、禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。

20、法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。
1、本项目不属于码头项目和过长江通道项目。

2、本项目所在地不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内，亦不在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内。

3、本项目不在饮用水水源一级、二级保护区的岸线和河段范围内。

4、本项目不在水产种质资源保护区、国家湿地公园的岸线和河段范围内。

5、本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》、《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的岸线/河段保护区内。

6、本项目不产生工艺废水。

7、本项目为工业项目，不属于生产性捕捞项目。

8、本项目不在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内。

9、本项目不在太湖流域一、二、三级保护区内。

10、本项目不属于燃煤发电项目。

11、本项目选址于岔河镇仁和江淮产业园B区金李村金李组70号，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。

12、本项目不属于尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等行业新增产能项目。

13、本项目不属于农药、医药和染料中间体化工项目。

14、本项目不属于国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。

15、本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能、严重过剩产能、高耗能高排放项目。

符合

综上所述，本项目符合“三线一单”文件要求。
3、与《中华人民共和国长江保护法》（2021年3月1日起施行）相符性分析
表1-4 与《中华人民共和国长江保护法》相符性分析
序号

要求

本项目情况

符合情况

1

国务院生态环境主管部门根据水环境质量改 善目标和水污染防治要求，确定长江流域各省 级行政区域重点污染物排放总量控制指标。长江流域水质超标的水功能区，应当实施更严格的污染物排放总量削减要求。企业事业单位应当按照要求，采取污染物排放总量控制措施。

本项目废气总量在洪泽区区域内平衡；本项目生活废水经化粪池处理后，用作农肥，不外排。

符合
2

禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
本项目不属于化工园区和化工项目

符合

3

禁止在长江流域开放水域养殖、投放外来物种或者其他非本地物种种质资源。
本项目为废弃资源综合利用项目，不属于禁止建设的项目

符合

4

国务院生态环境主管部门负责制定长江流域水环境质量标准，对国家水环境质量标准中未作规定的项目可以补充规定；对国家水环境质量标准中已经规定的项目，可以作出更加严格的规定。制定长江流域水环境质量标准应当征求国务院有关部门和有关省级人民政府的意见。长江流域省级人民政府可以制定严于长江流域水环境质量标准的地方水环境质量标准， 报国务院生态环境主管部门备案。
本项目水环境质量标准执行《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)的III类标准

符合
5

长江流域省级人民政府应当对没有国家水污染物排放标准的特色产业、特有污染物，或者国家有明确要求的特定水污染源或者水污染物，补充制定地方水污染物排放标准，报国务院生态环境主管部门备案。
本项目生活废水经化粪池处理后，用作农肥，不外排
符合
6

长江流域省级人民政府制定本行政区域的总磷污染控制方案，并组织实施。对磷矿、磷肥生产集中的长江干支流，有关省级人民政府应当制定更加严格的总磷排放管控要求，有效控制总磷排放总量。
本项目无含磷生产废水排放

符合
7

在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，应当按照国家有关规定报经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意。对未达到水质目标的水功能区，除污水集中处理设施排污口外，应当严格控制新设、改设或者扩大排污口。
本项目生活废水经处理后用作农肥，不外排，不涉及新设、改设或者扩大排污口
符合
8

长江流域县级以上地方人民政府应当推动钢铁、石油、化工、有色金属、建材、船舶等产业升级改造，提升技术装备水平；推动造纸、制革、电镀、印染、有色金属、农药、氮肥、焦化、原料药制造等企业实施清洁化改造。企业应当通过技术创新减少资源消耗和污染物排放。
本项目为废弃资源综合利用项目，大气污染物收集后经布袋除尘装置处理，通过排气筒达标排放
符合
4、项目与《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》相符性分析 
表1-5建设项目环评审批要点

审批要点
相符性分析
一、有下列情形之一的，不予批准：（1）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划；（2）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求；（3）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏；（4）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防止措施；（5）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。

本项目属于废弃资源综合利用项目，项目生产过程中产生的颗粒物经布袋除尘装置处理后，通过排气筒高空达标排放；生活废水经预处理后用作农肥，不外排。项目的建设符合相关法律法规和相关法定规划，不存在不予批准行为

二、严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，有关环境保护主管部门依法不予审批可能造成耕地土壤污染的建设项目环境影响报告书或者报告表。

本项目位于洪泽区岔河镇仁和江淮产业园B区金李村金李组70号，属于工业用地
三、严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放 总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。排放主要污染物的建设项目，在环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量指标。

本项目在报批前进行总量排放指标的申请

四、（1）规划环评要作为规划所包含项目环评的重要依据，对于不符合规划环评结论及审查意见的项目环评，依法不予审批。（2）对于现有同类型项目环境污染或生态破坏严重、环境违法违规现象多发，致使环境容量接近或超过承载能力的地区，在现有问题整改到位前，依法暂停审批该地区同类行业的项目环评文件。（3）对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件。对未达到环境质量目标考核要求的地区，除民生项目与节能减排项目外，依法暂停审批该地区新增排放相应重点污染物的项目环评文件。

除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。

本项目属于废弃资源综合利用项目，项目生产过程中产生的颗粒物经布袋除尘装置处理后，通过排气筒高空达标排放；生活废水经预处理后用作农肥，不外排。项目的建设符合相关法律法规和相关法定规划，不存在不予批准行为

五、严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局化工园区和化工企业。严格化工项目环评审批，提高准入门槛，新建化工项目原则上投资额不得低于10亿元，不得新建、改建、扩建三类中间体项目。

本项目不属于化工项目

六、禁止新建燃煤自备电厂。在重点地区执行《江苏省化工钢铁煤电行业环境准入和排放标准》。燃煤电厂2019年底前全部实行超低排放。

本项目不新建燃煤自备电厂

七、禁止建设生产和使用高 VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。

本项目不使用VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等

八、一律不批新的化工园区，一律不批化工园区外化工企业（除化工重点监测点和提升安全、环保、节能水平及油品质量升级、结构调整以外的改扩建项目），一律不批化工园区内环境基础设施不完善或长期不能稳定运行企业的新改扩建化工项目。新建（含搬迁）化工项目必须进入已经依法完成规划环评审查的化工园区。

严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建危化品码头。

本项目为废弃资源综合利用项目，不属于化工项目

九、生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。

本项目建设范围内不涉及生态红线区

十、禁止审批无法落实危险废物利用、处置途径的项目，从严审批危险废物产生量大、本地无配套利用处置能力、且需设区市统筹解决的项目。

本项目不产生危险废物
十一、（1）禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。（2）禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。（3）禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。（4）禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。（5）禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。（6）禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。（7）禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。（8）禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。（9）禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。（10）禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。

本项目为废弃资源综合利用项目，不属于码头项目




二、建设项目工程分析
	建设内容
	项目由来

淮安宏辉环保科技有限公司拟在淮安市洪泽区岔河镇仁和江淮产业园B区金李村金李组70号新建年产3万吨再生替代燃料项目。本项目于2022年12月02日取得了淮安市洪泽区行政审批局对该项目的备案（洪行审投备[2023]219号）。项目总投资为2000万元，租赁洪泽区岔河镇仁和江淮产业园B区金李村金李组70号的闲置土地及闲置厂房用于生产，项目占地面积6666.67m2（10亩），租用原闲置厂房3150m2，项目建成后可形成年加工3万吨再生替代燃料的生产能力，本项目原料来自洪泽本地企业，在洪泽本地原料不能保证正常生产的情况下，本地原料使用量不得低于原料用量的60％，不足部分仅限从淮安市内周边县区补充。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须进行环境影响评价。本项目使用废旧木料、秸秆、废旧布条、废纸等工业可燃固废物，加工生产生物质致密成型燃料，属于废弃资源综合利用项目，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目属于“三十九、废弃资源综合利用业—85非金属废料和碎屑加工处理422”中的“废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外）”，应编制环境影响报告表。

据此，建设单位委托我公司对该项目进行环境影响报告表的编制工作。我公司接受委托后，立即开展了详细的现场调查、资料收集工作，并对该项目的有关文件进行研究，在此基础上，依照环境影响评价技术导则的要求编制完成了该项目环境影响报告表，供环境保护部门审批。

二、工程内容及项目组成

1、产品方案
建设项目产品方案见表2-1。
表2-1 建设项目产品方案一览表
序号
产品名称
产品规格
设计能力
年运行时数
备注
1

再生替代燃料
棒状30×120

3万吨/年
4800h
生物质燃料

本项目再生替代燃料（生物质燃料）执行农业部制定的《生物质固体成型燃料技术条件》（NY/T1878-2010）对生物质固体成型燃料的质量要求，具体如下。

表2-2 生物质固体成型燃料基本性能要求表
项目
棒（块）状燃料
主要原料为草本类
主要原料为木本类

直径或横截面最大尺寸（D）mm
>25
长度，mm
≤4D
成型燃料密度，kg/m3
≥800
含水率，%
≤16
灰分含量，%
≤12
≤6
低位发热量，MJ/kg
≥13.4
≥16.9
破碎率，%
≤5
辅助性能指标要求

生物质固体成型燃料的有关性能指标若不能满足下表的要求，应在产品包装书上进行标识，或向用户书面说明实际测试值。

表2-3 生物质固体成型燃料辅助性能指标要求表
项目
性能要求

硫含量，%
≤0.2
钾含量，%
≤1
氯含量，%
≤0.8
添加剂含量，%
无毒、无味、无害≤2
2、能源消耗及主要原辅材料
建设项目运营期原辅材料详见表2-4。
表2-4 建设项目运营期原辅材料一览表
序号

名称
单位
年使用量
最大储存量
储存方式
储存场所

来源

1

工业可燃固废物

废布条
吨/年
1万
1000
捆装

原料仓库

外购

2

废纸渣
吨/年
0.6万
500
袋装

原料仓库

外购

3

秸秆
吨/年
0.8万
500
捆装

原料仓库

外购

4

废木料
吨/年
0.6万
500
袋装

原料仓库

外购

3、能源消耗

建设项目运营期能源消耗详见表2-5。
表2-5 建设项目能源消耗情况表
序号

名称

年使用量

单位

1
水

900
t/a
2
电

10
万KW·h/a
4、主要生产设备
建设项目主要生产设备情况见表2-6。
表2-6 建设项目主要设备一览表
序号

类型
设备名称

规格型号
数量（台/套）
1

生产设备
撕碎机
PS1050
10
2
输送机
LGSS7815
10
3
挤压机
/
10
4
打包机
160-型
2
合计
/
/
32
5、建设项目主体及公辅工程
表2-7 建设项目主体及公辅工程一览表
类别

建设名称

设计能力

备注

主体工程

撕碎车间

450m2
依托现有租赁空置厂房位于厂区东部，设置工业可燃固废物生产线
综合车间
450m2
辅助工程
办公区
200m2
依托现有租赁空置厂房，位于厂区东南部
贮运工程

原料仓库

900m2
依托现有租赁空置厂房，位于厂区西部
成品仓库
900m2
依托现有租赁空置厂房，位于厂区北部
公用工程

给水（自来水）

900t/a
市政供水管网

排水

雨水

/
市政雨水管网

污水

240t/a
项目无生产废水，无食堂废水，生活污水经化粪池预处理后用作农肥，不外排

供电

10万KWh/a

市政电网供电

绿化

依托现有绿化

/

环保工程

雨污管网

雨污分流

新建
废气处理

有组织颗粒物

1套
集气罩+布袋除尘装置+15m高排气筒（DA001）；

风机风量15000m3/h
无组织颗粒物

/
加强车间通风
废水处理

生活污水

化粪池（5m3/d）

化粪池，依托租赁方

噪声处理

设备合理选型、基础减振、墙体隔声等

厂界达标

固废处理

一般固废仓库

30m2
/
危废仓库

/
项目不涉及危险废物

6、水平衡
本项目运营期用水主要为职工生活用水及厂区场地抑尘用水。项目运营过程中产生的废水主要为生活污水。

（1）给水

①职工生活用水

本项目不提供食宿，项目劳动定员20人，根据施《江苏省林牧渔业、工业、服务业和生活用水定额(2019年修订)》，职工生活用水按人均100L/人∙d计，一年工作300天，则职工生活用水量为600t/a，由市政供水管网供给。
②场地抑尘用水

本项目运营过程中，原料装卸过程采用洒水抑尘。根据企业提供的资料，场地抑尘用水量为300t/a，由市政供水管网供给。
（2）排水

①生产废水

本项目生产过程中场地抑尘用水全部蒸发，无生产废水产生。

②生活废水

本项目不提供食宿，生活废水主要为员工生活污水。本项目劳动定员20人，根据上述计算，生活用水量为600t/a。本项目生活污水排污系数取0.8，则每年生活污水排放量为480t/a，其中主要污染物为：COD400mg/L、SS250mg/L、NH3-N35mg/L、TP3mg/L、TN50mg/L。生活污水经化粪池预处理后用作农肥，不外排。
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图2-1 项目水平衡图（单位：t/a）
7、劳动定员及工作制度
本项目劳动定员20人。员工实行两班制，每班8小时，年工作300天，年工作时长4800小时。厂区内不设食堂和员工宿舍。

8、选址
本项目位于淮安市洪泽区岔河镇仁和江淮产业园B区金李村金李组70号，本项目需以撕碎车间边界为起点设置50m卫生防护距离，根据现场踏勘，项目卫生防护距离内无食品加工企业、学校、居民等敏感目标。新建项目所在地用地性质为工业用地，符合区域土地利用规划。新建项目位置图见附图一，周边环境现状见附图二。
9、厂区平面布置

本项目位于淮安市洪泽区岔河镇仁和江淮产业园B区金李村金李组70号，企业租赁土地10亩，租赁现有空置厂房3150平米，企业车间分为撕碎车间、综合车间、原料仓库、成品仓库等，撕碎车间、综合车间位于厂区东北侧，原料仓库位于厂区西侧。所租赁厂区设置1个出入口供员工、物流进出。厂区具体平面布置情况见附图三。



	工艺流程和产排污环节
	1、项目生产工艺流程
本项目生产工艺流程如下图所示：
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图2-2 项目运营期主要生产工艺流程及产污环节图
2、工艺流程简介：
①上料：将原料工业可燃固废物（废布条、废纸渣、废木料、秸秆）利用输送机输送至破碎撕碎机。此过程主要产生设备噪声N1。

②撕碎：工业可燃固废物（废布条、废纸渣、废木料、秸秆）通过撕碎机进行撕碎，由大块撕碎为小块。此过程主要产生撕碎粉尘G1、设备噪声N2。

③挤压：经撕碎机撕碎后的物料通过输送机送至挤压成型机，通过压力将物料挤压成型从而得到具有一定形状和规格的固体成型燃料，压缩过程不使用添加剂。此过程主要产生设备噪声N3。

④出料：挤压成型后的固体成型燃料经出料口出料，将不合格品挑出。此过程会产生不合格品S1、设备噪声N4。

⑤称重：将出料后的固体成型燃料进行称重。
⑥打包：将称重后的固体成型燃包装好送入成品库，待售。此过程会产生废包装物S2。
3、产污节点汇总
本项目产污环节汇总详见下表2-8。
表2-8建设项目产污环节一览表
类别
编号

污染源
主要污染因子
排放去向

废气
G1
撕碎粉尘

颗粒物
经集气罩收集后，由布袋除尘装置处理后，通过15m排气筒（DA001）高空排放
/
物料输送、装卸粉尘

颗粒物

周围大气
废水

/
员工生活

COD、NH3-N、TP、TN、SS
生活污水经化粪池预处理后用作农肥，不外排

固废
S
员工生活

生活垃圾

环卫部门统一清运

出料
不合格品
企业收集后回用于生产

打包

废包装物

企业收集后回用于生产

废气治理
废布袋
企业收集后回用于生产

除尘器集尘

企业收集后回用于生产

噪声
N
撕碎机、挤压机、输送机等生产设备

机械噪声
采用减振、隔声、距离衰减等措施后达标排放



	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，租赁淮安市洪泽区岔河镇仁和江淮产业园B区金李村金李组70号闲置厂房用作生产。经现场勘查，该工业厂房目前为闲置厂房，未进行过加工生产活动，无原有污染情况和环境问题。 



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	环境空气质量现状

(1)环境空气质量达标区判定

根据《2022年度淮安市洪泽区环境质量状况公报》环境空气质量监测数据总结可知：“2022年度，城区环境空气质量评价按新华书店和水利局两个自动监测点的平均值进行。监测结果表明：2022年二氧化硫年均值0.008毫克/立方米；二氧化氮年均值0.020毫克/立方米；PM10年均值0.056毫克/立方米；一氧化碳年均值0.700毫克/立方米、臭氧年均值0.111毫克/立方米、PM2.5年均值0.0328毫克/立方米，2022年AQI指数低于等于100的天数为300天，占全年的82.2%。城区空气质量按《环境空气质量标准》(GB 9095-2012)评价达到国家二级标准，环境空气质量现状见表3-1。

表3-1城区环境空气质量现状    单位：mg/m3
污染物

年评价指标

现状浓度(mg/m3)

标准值(mg/m3)

达标情况

二氧化硫

年平均质量浓度

0.008

0.06

达标

二氧化氮

年平均质量浓度

0.020
0.04

达标

PM10
年平均质量浓度

0.056

0.07

达标

一氧化碳

百分位数日平均或8h平均质量浓度

0.7
4

达标

臭氧

百分位数日平均或8h平均质量浓度

0.111
0.16

达标

PM2.5
年平均质量浓度

0.0328
0.035

达标

从环境空气质量现状监测统计及分析结果来看，城区监测点位的监测项目均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，因此判定洪泽区为达标区。
2、地表水环境质量现状

根据《2022年度淮安市洪泽区环境质量状况公报》，项目周边水体浔河水质良好，其现状水质指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准。

3、声环境质量现状评价 

本项目位于淮安市洪泽区岔河镇仁和江淮产业园B区金李村金李组70号，厂界噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。企业周边50m范围内存在敏感点-金李村，距离本项目厂界9m，为了解项目所在地声环境质量现状，本次委托江苏佰特检测科技有限公司对周边声环境进行了监测，监测报告文号：BT202303024，监测时间：2023年3月21日~2023年3月22日，具体监测布点及监测结果如下：
表3-2 声环境监测结果统计汇总（单位dB（A））

监测点名称

昼间dB（A）

标准值

dB（A）

达标情况

夜间dB（A）

标准值

dB（A）

达标情况

监测日期
项目西边界

52.6
60
达标

45.7
50
达标
2023.3.21
项目南边界
52.7
60
达标
45.3
50
达标
项目东边界
51.5
60
达标
44.7
50
达标
项目北边界
52.5
60
达标
45.6
50
达标
金李村

50.3
60
达标
38.1
50
达标
项目西边界
52.0
60
达标
45.1
50
达标
2023.3.22
项目南边界
52.4
60
达标
45.6
50
达标
项目东边界
52.2
60
达标
45.0
50
达标
项目北边界
51.8
60
达标
45.3
50
达标
金李村
47.8
60
达标
41.3
50
达标
4、生态环境

本项目在淮安市洪泽区岔河镇仁和江淮产业园B区金李村金李组70号内建设，企业周边无原始植被生长和珍贵野生动物活动。区域生态系统敏感程度较低，项目的建设实施不会对生物栖息环境造成影响。
5、电磁辐射

本项目不涉及新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，可不开展电磁辐射现状监测与评价。

6、地下水、土壤环境
本项目不涉及土壤、地下水污染途径，本环评建议对用地范围均进行硬化，故本项目不开展土壤环境质量现状调查。

7、区域主要环境问题

区域未出现重大环境污染事故。



	环境

保护

目标
	1、大气环境

厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区，有居民点，环境空气保护目标见表3-3。

表3-3  环境空气保护目标一览表
序号

名称

坐标

保护对象

保护内容

环境功能区

规模

户数/人数

相对厂址方位

相对距离/m

X

Y

1

金李村
119.004922
33.209440
居住区

人群

二类区

4户/12人

西
33

2

临泽村
119.006291
33.206816
居住区

人群

二类区

900户/2700人

南
280
3
王庄
119.002442
33.211223
居住区

人群

二类区

800户/2400人

西北

160
2、声环境

噪声环境保护目标见表3-4。

表3-4  声环境保护目标一览表

环境要素

环境保护对象名称

方位

距离(m)

规模

环境功能

声环境

金李村
西
9
12人

《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类

3、地下水环境


厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

4、生态环境

本项目位于岔河镇仁和江淮产业园B区金李村金李组70号现有空置厂房内，不涉及新增用地，无生态环境保护目标。


	污染

物排

放控

制标

准
	1、大气污染物排放标准

本项目生产过程中产生的颗粒物排放执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中相应限值标准。
表3-5  《江苏省大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）  

污染物
有组织排放
无组织排放
最高允许排放浓度（mg/m3）
最高允许排放速率（kg/h）
监控浓度限值（mg/m3）

监控位置

颗粒物
20
1.0
0.5
边界外浓度最高点

2、水污染物排放标准

本项目无生产废水。生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排。
3、环境噪声排放标准

本项目位于淮安市洪泽区岔河镇仁和江淮产业园B区金李村金李组70号，其声环境功能区为2类区，营运期项目四周厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，具体见表3-6。

表3-6 噪声排放标准限值    单位：dB(A)

位置

声环境功能区

标准值

标准来源

昼间

夜间

厂界

2类
60
50

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

4、固体废物排放标准
固体废物属性鉴别执行《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），危险废物属性鉴别执行《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2019）。生活垃圾的储存与处置参照执行《城市生活垃圾管理办法》（建设部令第157号）；一般工业固废储存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。


	总量

控制

指标
	1、总量控制因子
根据《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发[2016]65 号）以及《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》苏环办[2011]71号，并结合本项目的排污特点，确定本项目污染物总量控制因子为：

大气污染物总量控制因子：颗粒物；

废水污染物总量控制因子：无；固体废物总量控制因子：无。

2、总量控制指标

表3-8 本项目污染物排放总量控制指标表   单位：t/a
类别
污染物名称
本项目

新增申请量（t/a）

产生量（t/a）
削减量（t/a）
排放（接管）量（t/a）
排入外环境的量（t/a）

废水

生活污水

水量
480
480

0
0
/
COD
0.192
0.192
0
0
/
SS
0.120
0.120
0
0
/
NH3-N
0.017
0.017
0
0
/
TP
0.001
0.001
0
0
/
TN
0.024
0.024
0
0
/
固废

生活垃圾

4.08
4.08
0
0
/

废包装物
0.2
0.2
0
0
/
不合格品

3
3
0
0
/
废布袋

0.2
0.2

0
0
/

除尘器集尘
9.7536
9.7536
0
0
/

废气

颗粒物

有组织

9.852
9.7535
/
0.0985
+0.1533
无组织

1.096
1.0412
/
0.0548
3、总量平衡方案

（1）大气污染物排放总量控制途径分析

根据《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办[2014]148号），新建排放烟粉尘、挥发性有机物的项目，实行现役源2倍削减量替代或关闭类项目1.5倍削减量替代。本项目大气污染物总量指标需向淮安市洪泽生态环境局申请，总量通过排污权交易获得。
（2）水污染物排放总量控制途径分析

本项目生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排。

（3）固体废弃物排放总量控制途径分析

本项目实现固体废弃物零排放。


四、主要环境影响和保护措施
	施

工

期

环

境

保

护

措

施
	项目在岔河镇仁和江淮产业园B区金李村金李组70号现有厂房内建设新建年产3万吨再生替代燃料项目，施工期主要为设备安装，在设备安装过程将不可避免地产生废水、噪声、固体废弃物等，对周围的环境产生一定的影响。

1、废气

本项目施工期主要是对现有结构进行改造，施工活动绝大部分在室内进行，施工期产生的废气主要为装修废气。本项目在装修期间，对周围环境产生一定影响。本次评价建议采取以下防治措施：装修提倡绿色装修，采用符合国家标准的室内装饰和装修材料，施工期结束后应加强通风换气，从根本上降低装修废气对周围大气的污染。通过采取上述措施，可以减轻施工期废气对周围大气环境的影响，对外环境影响不大。

2、废水

本项目施工人员2人，施工期30天，生活用水量取30L/人·d，排污系数按0.8计，则施工期施工人员生活污水排放量为1.44m3，施工人员生活污水经项目所在地有动力污水处理设施处理后后用于厂区绿化，不外排，对项目所在地周围地表水环境影响较小。

3、噪声

施工期噪声主要为电钻、电锤、磨光机等装修机械产生的噪声，据类比调查，施工机械噪声级为100~115dB（A），当多台机械设备同时作业时，产生噪声叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增加3~8dB(A)，一般不会超过10dB(A)。虽然本项目周边50m内无声环境敏感目标，但建设单位仍应采取一定的施工噪声防治措施，并合理安排施工时间，主要有：（1）尽量采用低噪声机械设备进行施工，对某些强噪声的施工机械安装消声罩或加设其它消声减噪装置。（2）由于周边皆为企业，因此为减少对企业工作人员影响，本项目施工应合理安排施工时间，尽量选在企业下班后至晚上22点前和休息日进行。

在采取上述施工噪声控制措施后，施工期对周围环境不会造成较大的影响。

4、固体废弃物

施工期生活垃圾由当地环卫部门统一清运，施工建筑垃圾运至洪泽区指定的建筑垃圾堆放场堆存，施工期固体废物均得到有效处置，不会对周围环境产生不良影响。

	运
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影
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保
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	一、废气
1、废气污染源强核算
本项目营运期生产过程中产生的废气污染物主要为撕碎粉尘以及物料输送、装卸粉尘。

①撕碎粉尘
本项目生产过程中，工业可燃固废物（废布条、废纸渣、秸秆、废木料）通过撕碎机进行撕碎，由大块撕碎为小块。此过程主要产生撕碎粉尘，主要为颗粒物。
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“42废弃资源综合利用行业系数手册”的“4220 非金属废料和碎屑加工处理行业系数表”可知，项目在“破碎”工序，产生的颗粒物的产污系数见下表。

表4-1 建设项目原料产污系数一览表

产污环节
原料名称
规模等级
污染物指标
产污系数
单位
破碎
废布料
所有规模
颗粒物
375
克/吨-原料
破碎

废木料、秸秆*
所有规模

颗粒物

243
克/立方米-产品

破碎

废纸渣
所有规模

颗粒物

490
克/吨-原料

注：注：其中秸秆破碎产生的颗粒物的产污系数参照废木料的产污系数。

根据企业提供相关资料，本项目使用的废木料1立方米的重量按约0.8吨计，经计算，废木料破碎工序产生颗粒物的产污系数约为304克/吨-原料。

本项目年使用废布料1万吨，废纸渣0.6万吨，秸秆0.8万吨，废木料0.6万吨。由表4-1中的产污系数，经计算，撕碎粉尘中颗粒物产生量约为10.946t/a。
本项目撕碎机为半封闭式，该工段产生的颗粒物经各自设备上房安装的集气装置收集后，汇入同一个管道后进入布袋除尘装置处理，处理后的废气经一根15m高排气筒（DA001）高空达标排放。本项目集气罩收集率按90%计，废气处理装置风机风量为15000m3/h，布袋除尘装置处理效率按99%计。未被收集的颗粒物通过自然沉降及车间洒水抑尘措施处理后，可沉降95%。
经计算，本项目颗粒物有组织产生量为9.85t/a，有组织排放量为0.0985t/a，排放速率为0.021kg/h，排放浓度为1.368mg/m3；颗粒物无组织排放量0.0548t/a，排放速率为0.0114kg/h。
②物料输送、装卸粉尘
本项目原料采用装载机卸料过程中会产生无组织粉尘，项目原料尺寸较大，外购废布条、废纸渣、废木料、秸秆压制打捆，紧实度较高，同时采用密闭卸料法，卸料时车间基本封闭，定期在原料车间洒水抑尘，产生的粉尘量小且主要沉降在室内，故本次环评不进行定量分析。

2、废气产排信息表
表4-2 建设项目废气产生情况表

产生环节
污染物名称
产生量（t/a）
捕集效率（%）
排放形式
捕集量（t/a）
无组织产生量（t/a）
污染治理设施
排放源名称
污染防治设施名称
工艺
是否为可行性技术*

撕碎

颗粒物
10.946
90
有组织
9.85
1.096
布袋除尘装置
布袋除尘装置

是

DA001
*注：《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4220 非金属废料和碎屑加工处理行业系数表”判定。
表4-3 建设项目有组织废气产排情况表
排放源名称

污染物名称

风量

（m3/h）

产生情况

污染防治设施工艺

去除效率

排放情况

执行标准

浓度（mg/m3）

速率（kg/h）

产生量（t/a）

浓度（mg/m3）

速率（kg/h）

排放量（t/a）

浓度（mg/m3）

速率（kg/h）

DA001

颗粒物
15000
136.80
2.05
9.85
布袋除尘
99
1.368
0.021
0.0985
20
1.0
表4-4建设项目有组织废气排放口情况表
排放源名称

排气筒底部中心地理坐标

排气筒高度（m）

排气筒出口内径（m）

烟气流速（m/s）

烟气温度（℃）

排放时间（h）

排放类型

X
Y
DA001
119.005927
33.209876
15
0.5
21.23
20
4800
一般排放口

表4-5 建设项目无组织废气产排情况表
排放源名称

污染物名称

产生情况

污染防治设施工艺

去除效率

排放情况

执行标准

浓度（mg/m3）

速率（kg/h）

产生量（t/a）

浓度（mg/m3）

速率（kg/h）

排放量（t/a）

浓度（mg/m3）

速率（kg/h）

撕碎

颗粒物
/
0.228
1.096
自然沉降、洒水抑尘
95
/
0.0114
0.0548
0.5
/
表4-6 建设项目无组织废气排放情况表
排放源名称

排放源底部中心地理坐标

面源长度（m）

面源宽度（m）

面源有效高度（m）

与正北向夹角（°）

排放时间（h）

排放工况

X
Y
撕碎车间
119.005927
33.209876
35
12.8
8
0
4800
正常

3、废气排放量核算
（1）有组织排放量核算

表4-7  建设项目大气污染物有组织排放量核算表

序号

排放口编号

污染物

核算排放浓度/（mg/m3）

核算排放速率/（kg/h）

核算年排放量/（t/a）

一般排放口

1
DA001
颗粒物
1.368
0.021
0.0985
一般排放口合计（DA001）
颗粒物
0.0985
有组织排放

有组织排放总计

颗粒物
0.0985
（2）无组织排放量核算
表4-8  建设项目大气污染物无组织排放核算表

编号

产污环节

污染物

主要污染防治措施

国家或地方污染物排放标准

年排放量t/a

标准名称

浓度限值mg/m3
1

撕碎车间

颗粒物
自然沉降，洒水抑尘
《江苏省大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）
0.5
0.0548
无组织排放总计

无组织排放总计（t/a）

颗粒物
0.0548
（3）年排放量核算
本项目大气污染物年排放量核算见下表：

表4-9 大气污染物年排放量核算表

序号

污染物

年排放量（t/a）

1

颗粒物
0.1533
4、监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定本项目废气监测计划如下：
表4-10 建设项目废气监测计划表
类别

监测点位

监测项目

监测频率

执行标准

有组织废气
DA001
颗粒物
1次/年
《江苏省大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）
无组织废气

厂界

1次/年

5、非正常工况
非正常排放是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。

本项目废气非正常工况排放主要为布袋除尘装置发生故障不能正常运行，处理效率为0%的状态进行估算，但废气收集系统可以正常运行，废气通过排气筒排放等情况。废气处理设施出现故障不能正常运行时，应立即停产进行维修，避免对周围环境造成污染。废气非正常工况源强情况见表4-11。

表4-11 非正常工况有组织废气排放情况表
非正常排放源

非正常排放原因

污染物

非正常排放浓度（mg/m3）
非正常排放速率（kg/h）
非正常排放量（kg/a）
单次持续时间/h
发生频次（次/年）
应对措施

DA001
废气处理设施发生故障
颗粒物

136.80
2.05
2.05
1
1
加强废气处理设施的监督和管理

非正常工况下，本项目各废气污染因子排放浓度及排放速率均较正常工况下的排放情况大幅度增加。为预防非正常工况发生，建设单位拟采取以下措施：

①平时注意废气处理设施的维护，及时检查布袋、风机等的有效性和设备的运行情况，确保废气处理系统正常运行；开、停、检修要有预案，有严密周全的计划，降低非正常排放几率，或使影响最小。

②应设有备用电源和备用处理设备和零件，以备停电或设备出现故障时保障及时更换使废气全部做到达标排放。

③对员工进行岗位培训，做好值班记录，实行岗位责任制。
④企业需加强自测，定期委托第三方监测单位对排气筒及厂界处的颗粒物的浓度进行检测，发现异常及超标现象及时分析原因并采取措施，检查环保设施运行状态是否正常，并保留相应的检测记录。

6、项目废气处理设施可行性技术分析
（1）有组织废气治理措施

本项目撕碎粉尘经集气罩收集，由管道接至布袋除尘器处理后，由1根15m高排气筒（DA001）高空排放。袋式除尘装置为《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“42废弃资源综合利用行业系数手册”-“4220非金属废料和碎屑加工处理行业系数表”中规定的末端治理技术，因此，撕碎粉尘采用布袋除尘装置技术可行。

（2）无组织废气治理措施

针对本项目无组织排放废气，采取以下措施：

①做好废气收集措施安装及管理，尽量保持废气产生车间和操作间（室）的密闭，合理设计送排风系统，确保废气设施有效收集废气，以减少无组织废气的排放；

②加强生产管理，规范操作，使设备设施处于正常工作状态，减少生产、控制、输送等过程中的废气散发；

③采用洒水抑尘措施，同时加强车间的整体通风换气、厂区种植绿化植物，可有效减少无组织废气排放，降低对周边大气环境的影响。

因此，本项目无组织废气经上述治理措施后可使厂界无组织监控浓度达到相关标准，并通过影响预测，厂界颗粒物无组织监控浓度为0.03782mg/m3，满足《江苏省大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表3大气污染物无组织颗粒物排放限值标准（颗粒物无组织排放浓度≤0.5mg/m3）厂界可达标。因此，本项目采取的无组织治理措施可行。
7、卫生防护距离
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按照工程分析核算的有害气体无组织排放量，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)的有关规定，无组织排放有害气体的生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下：

式中：Cm——环境一次浓度标准限值(mg/m3)；

Qc——有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）；

r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径(m)；根据该生产面积S（m2）计算，r=（S/π）0.5
L——为工业企业所需的卫生防护距离(m)，

A、B、C、D为计算系数，根据建设项目所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别从表中选取。卫生防护距离详见下表。

表4-12卫生防护距离计算结果

排放车间

影响因子

Qc（kg/h）

A

B

C

D

L计算(m)

L(m)

撕碎车间

颗粒物
0.0517
470

0.021

1.85

0.84

3.271
50

由上表可知，本项目生产过程中产生的污染物的卫生防护距离计算结果小于50米。《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GBT3840-1991）“7.1规定：卫生防护距离在100米以内时，级差为50米”。“7.5规定：无组织排放多种有害气体的工业企业按Qc/Cm最大值计算其所需卫生防护距离；但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应提高一级。”

本项目撕碎粉尘主要产生在撕碎车间，因此以撕碎车间边界为起点设置50m卫生防护距离。本项目卫生防护距离内没有居民、学校、医院等敏感目标，满足卫生防护距离的要求。
8、大气环境影响分析
本项目废气主要为原料撕碎过程产生的撕碎粉尘。撕碎粉尘经集气罩收集后，通过管道接至布袋除尘装置处理后，有组织排放的颗粒物满足《江苏省大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1排放限值；厂区外无组织排放的颗粒物满足《江苏省大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3排放限值，在正常工况下，本项目废气污染物可达标排放。在重污染天气情况下，建设单位应按照生态环境行政主管部门的要求采取减产、停产等措施。

本项目周边大气环境敏感目标距离厂界西侧约9m处的金李村，废气经布袋除尘装置治理后达标排放，本项目对其基本无影响。

综上，本项目在严格落实各项废气污染治理措施、制定完善的环境管理制度并有效执行的前提下，本项目废气排放对其影响较小。
二、废水
1、废水污染源分析

（1）废水产生情况

本项目无生产废水产生，无食堂废水产生。项目废水主要为员工生活污水。根据前文计算，本项目生活污水产生量为480t/a，其中污染物产生浓度为COD400mg/L、NH3-N35mg/L、TP3mg/L、TN50mg/L、SS250mg/L。生活污水经化粪池处理后，用作农肥，不外排。

（2）废水排放情况

本项生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排，因此项目未设置排放口及废水污染源监测计划。

2、废水用作农肥可行性分析
根据《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》，种植小麦的土地一亩当季需要农肥4.7吨，种植水稻的土地一亩当季需要农肥5.0吨，根据本地种植特点（上半年种植小麦，下半年种植水稻），本项目废水产生量为480t/a，需约50亩农田容纳本项目产生的农肥水，据现场查勘，项目周围农田面积远大于50亩，完全能满足本项目产生的农肥，对环境影响较小。

目前，项目周边道路污水管网尚未铺设到位，远期待污水管网铺设到位后无条件接管。
三、噪声

1、建设项目噪声源强
本项目噪声源主要来自撕碎机、输送机、挤压机等，噪声源强在60~85dB（A），具体情况见下表。经采用车间隔声减振、距离衰减等措施后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，达标排放。

表4-13 建设项目噪声源强产排情况表
序号

噪声源

数量（台）

单台声级值dB（A）
所在车间

降噪措施

降噪效果dB（A）
排放强度

dB（A）
持续时间

距厂界最近位置（m）

1
撕碎机

12
85
生产车间

选用低噪声设备，隔声减振

-20
65
4800h
20（S）
2
输送机

16
60
40
10（W）

3
挤压机

6
80
60
20（S）
4
打包机

2
60
40
20（W）

2、噪声达标排放分析
根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），预测本项目实施后对厂界噪声的影响。
（1）预测模式

本项目各噪声源都按点声源处理，根据声长特点，其预测模式为：

①某个点源在预测点的倍频带声压级
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式中：Loct（r）—点声源在预测点产生的倍频带声压级；
Loct（r0）—参考位置r0处的倍频带声压级；

      r－预测点距声源的距离，m；

r0－参考位置距声源的距离，m；

△Loct－各种因素引起的衰减量，包括声屏障、空气吸收和地面效应引起的衰减，由于后二种衰减都很小，可忽略不计。

②各声源在预测点产生的声级的合成：
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（2）预测结果分析
表4-14本项目噪声预测结果表   （单位：dB（A））
   厂界
噪声源
位置

东厂界

南厂界

西厂界

北厂界

敏感点（马棚村）

距离（m）

贡献值

距离（m）

贡献值

距离（m）

贡献值

距离（m）

贡献值

距离（m）

贡献值

撕碎机
生产车间

30
35.5
20
39.0
30
35.5
60
29.5
90
26.0
输送机
40
8.0
30
10.5
10
20.0
50
6.0
80
2.0
挤压机
30
30.5
20
34.0
20
34.0
60
24.5
90
21.0
打包机
40
8.0
40
8.0
20
14.0
40
8.0
70
3.0
贡献值dB（A）
36.71
40.20
37.91
30.73
27.22
表4-15 厂界噪声预测结果表
厂界
西（N1）
南（N2）
东（N3）
北（N4）
马棚村（N5）

本底值

dB（A）
昼间

52.3
52.5
51.9
51.7
49.05
夜间

45.5
45.5
44.9
45.4
39.7
贡献值dB（A）
36.71
40.20
37.91
30.73
27.22
预测值

dB（A）
昼间

53.10
53.26
51.26
51.82
50.01
夜间

46.67
46.67
45.43
45.76
40.43
标准值dB（A）
昼间：60  夜间：50
达标情况

达标

经预测，本项目噪声在厂界四周的贡献值与本底值叠加后仍满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准；噪声环境敏感点（金李村）的噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类功能区标准限值。因此，本项目对周围声环境影响较小。项目实施后，采用隔声减振、选取低噪声设备、合理科学地进行总图布局，在此基础上，经距离衰减后，可保证厂界达标，对周边噪声环境敏感目的的影响能够满足环境保护的要求，不会给周围环境带来明显的噪声污染。

相关防治措施如下：

①对设备进行经常性维护，保持设备处于良好的运转状态，同时加强内部管理，合理作业，避免不必要的突发性噪声。
②本项目选用满足国际标准的低噪声、低振动设备，并采取基础减振、隔声降噪等措施。
③根据整体布置对噪声设备进行合理布局，集中控制。

4、监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定本项目噪声监测计划如下：

表4-16 建设项目噪声监测计划表
类别

监测点位

监测项目

监测频率

执行标准

噪声

厂界外1m
等效连续A声级
1次/季（分昼、夜间进行）
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

四、固体废物

（1）固体废物产生情况
本项目产生的固体废物主要有：生活垃圾、废包装物、不合格品、废布袋、除尘器集尘。

①生活垃圾

来源于员工日常生活，项目职工定员20人，年工作300天，参照《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，职工生活垃圾产生量以0.68kg/人•d计，生活垃圾产生量约4.08t/a，属于一般固废，由企业收集交由环卫部门统一清运，不外排。

②废包装物
来源于项目包装入库过程中产生少量废包装物。根据企业提供资料，废包装袋产生量约0.2t/a，属于一般固废，由企业收集后回用于生产，不外排。
③不合格品

来源于项目挤压成型过程产生的次品。根据企业提供资料并类比同类型企业，次品率为0.01%，不合格品产生量约3t/a，属于一般固废，由企业收集后回用于生产，不外排。
④废布袋
本项目采用布袋除尘装置处理生产过程中产生的粉尘，布袋除尘装置维护过程中会产生少量废布袋，布袋除尘装置有一个布袋，每两年更换一次，预计年产生废布袋0.2t/a，由企业收集后回用于生产，不外排。
⑤除尘器集尘

来源于布袋除尘装置处理撕碎废气收集的集尘，根据工程分析，项目布袋除尘装置收集的粉尘量为9.75t/a，由企业收集后回用于生产。

按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告2017年 第43号）要求以及《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）的规定，对项目产生的副产物是否属于固体废物，给出的判定依据及结果见下表。
表4-17建设项目副产物产生情况汇总表

序号

副产物名称

产生工序

形态

主要成分
预测产生量（t/a）
种类判断*

固体废物

副产品

判定依据

1
生活垃圾

员工

固态

可堆腐物
4.08
√

《固体废物鉴别标准 通则》(GB 34330-2017)
2
废包装物
生产

固态

塑料等
0.2
√

3
不合格品

检验

固态
生物质纤维
3
√

4
废布袋
生产

固态
布袋
0.2
√

5
除尘器集尘

废气治理

固态

生物质纤维粉末
9.75
√

根据《国家危险废物名录（2021）》及《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2019），判断建设项目固体废物是否属于危险废物。经判定，本项目营运期无危险固废产生。

表4-18 建设项目固体废物分析结果汇总表
序号

固废名称

属性

产生工序

形态

主要成分

危险特性鉴别方法

危险特性

废物类别

废物代码

估算产生量（t/a）

1
生活垃圾
一般固废

员工
固态
可堆腐物
《国家危险废物名录》（2021年）和《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2019）
/

其他废物

900-999-99
4.08
2
废包装物
生产
固态
塑料等
/
工业废物

348-999-66
0.2
3
不合格品
生产
固态
生物质纤维
/
工业废物
348-999-66
3
4
废布袋
废气处理
固态
布袋
/
工业废物
348-999-66
0.2
5
除尘器集尘

废气处理

固态

生物质纤维粉末
/
工业废物

348-999-66

9.75
（2）固体废物处置情况

本项目营运期产生的固废主要为生活垃圾、废包装物、不合格品、废布袋、除尘器集尘。生活垃圾委托环卫部门清运；废布袋、废包装物、不合格品、除尘器集尘经企业收集后回用于生产。企业在厂区内设置了一个30m2的一般固废仓库，应严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关规定。

综上，本项目固废均得到合理处置，外排量为零。本项目所产生的固体废弃物对环境影响较小，具体见下表。

表4-19 建设项目固体废物利用处置方式评价表
序号

固体废物名称

属性

废物代码

估算产生量（t/a）

处置量（t/a）

处置方式

1
生活垃圾
一般固废

900-999-99
4.08
4.08
环卫部门清运

2
废包装物
348-999-66
0.2
0.2
回用于生产

3
不合格品
348-999-66
3
3
回用于生产

4
废布袋
348-999-66
0.2
0.2
回用于生产

5
除尘器集尘

348-999-66

9.75
9.75

回用于生产

（3）一般固废收集贮存污染防治措施论证

本项目各类废物均分类收集、分类堆放，生活垃圾的储存与处置参照执行《城市生活垃圾管理办法》（建设部令第157号），《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求，具体要求如下：

①贮存、处置场的建设类型，与将要堆放的固体废物的类别相一致。

②贮存、处置场采取防止粉尘污染的措施。

③为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边设置导流渠。

④设计渗滤液收集排水设施。

⑤为防止固体废物和渗滤液的流失，应构筑堤、坝、挡土墙等设施。

⑥为保障设施、设备正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。
（4）固体废物环境影响分析
本项目营运期产生的固废主要为生活垃圾、废包装物、不合格品、废布袋、除尘器集尘。生活垃圾委托环卫部门清运；废布袋、废包装物、不合格品、除尘器集尘经企业收集后回用于生产。
综上所述，本项目所产生的固体废物通过以上方法处理处置后，项目固废实现零排放，将不会对周围的环境产生影响，但必须指出的是，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，存放时要有防水、防渗措施，避免其对周围环境产生污染。
五、地下水、土壤环境影响分析

本项目为废弃资源综合利用业，根据《环境影响评价导则-地下水环境》（HJ610-2016）中附录A，本项目地下水环境评价行业分类属于 “155、废旧资源（含生物质）加工、再生利用”中“其他” ，本项目为报告表项目，地下水环境影响评价类别为“Ⅳ”类，可不开展地下水环境影响评价工作。
根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）中要求：污染影响型土壤环境影响评价工作等级按照建设项目占地规模、建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度及土壤环境影响评价项目类别综合划分评价工作等级，其中Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价。经查《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A，本项目属于“环境和公共设施管理业”中“废旧资源加工、再生利用”，属于Ⅲ类项目。
本项目位于洪泽区岔河镇，企业周边土壤环境敏感程度为不敏感，项目占地面积为6666.7m2＜5hm2，占地规模为小型。

表4-20 土壤环境影响评价工作等级分级表

敏感程度

评价工作等级

占地规模

Ⅰ类
Ⅱ类
Ⅲ类
大

中

小

大
中
小
大
中
小
敏感
一级

一级
一级
二级
二级
二级
三级
三级
三级
较敏感
一级
一级
二级
二级
二级
一级
三级
三级
—
不敏感
一级
二级
二级
二级
三级
一级
三级
—
—
注： “-” 表示可不开展土壤环境影响评价工作。

根据上表，本项目不需要开展土壤环境影响评价。

（1）项目地下水和土壤污染源

①污染源

本项目化粪池在日常运行时的废水泄漏可能会对土壤和地下水产生污染影响。

②污染物类型及污染途径

本项目地下水和土壤污染类型为污染影响型，影响时段为运营期。本项目化粪池发生废水泄露，可能会引起地下水和土壤环境，本项目对化粪池的池底、池壁均进行了防渗漏处理，所以正常情况下不会产生污染。

③项目地下水和土壤污染防控措施

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中天然包气带防污性能分级参照表，本项目所在地包气带岩土渗透性能属于中等，项目使用的原辅材料不涉及危险化学品，化粪池为“泄漏后不易及时发现及处理”，但是其主要污染物不包括重金属、持久性有机物污染物，应列为一般防渗区，其余车间为简单防渗区。

表4-21 地下水污染防渗分区情况
防渗单元

防渗分区

天然包气带防污性能

污染控制难易程度

污染物类型

防渗技术要求

/

重点防渗区

弱

难

重金属、持久性有机物污染物

等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≥1×10-7cm/s；或参GB18598执行

/
中-强
难

/
强

易

/

一般防渗区

弱
易-难
其他类型
等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≥1×10-7cm/s；或参照GB16889执行

化粪池

中-强
难

/
中

易

重金属、持久性有机物污染物

/
强
易

其余

简单防渗区

中-强
易

其他类型

一般地面硬化

本项目厂区拟采取相应防渗措施，如下表所示：

表4-22 建设项目防渗措施
类别

建（构）筑物

防渗措施

泄露收集措施

一般防渗区
化粪池
地面铺设强度等级C25、抗渗等级P6、厚度100mm的抗渗混凝土，及 2mm厚的耐腐蚀环氧树脂硬化地面，表面无裂隙。

及时堵漏
简单防渗区
其余区域
地面硬化
/
本项目采取上述防渗措施可有效防止项目生产对土壤及地下水的污染。

六、生态环境影响分析

本项目位于岔河镇仁和江淮产业园B区金李村金李组70号，周边无生态环境影响保护目标，不会对项目周边生态环境产生影响。
七、环境风险评价
（1）风险调查

①风险源调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），本项目不涉及附录C中危险工艺，也不涉及附录B中风险物质。

②环境敏感目标调查

项目主要环境敏感目标分布情况详见表3-3。

（2）风险潜势初判

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)中附录 C，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值 Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q； 

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

危险物质数量与临界量的比值（Q）计算方法见如下公式：
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式中：q1、q2、…qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1、Q2、…Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

本项目无风险物质，所以Q＜1，故环境风险潜势为I。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），评价工作等级划分见下表。

表4-23 环境风险评价工作等级划分

环境风险潜势

IV、IV+

III

II

I

评价工作等级

一

二

三

简单分析

根据以上分析，项目环境风险评价工作等级简单分析即可。
（3）环境风险防范措施及应急要求

①选址、总图布置和建筑安全防范措施

按《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）和《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）的要求设计厂房和仓库。按照《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）和《防止静电事故通用导则》（GB12158-2006）的规定，贮存场所要有防雷的措施，定期对全厂避雷设施进行全面检查、检测，在贮存场所等可能产生静电危险的设备设置可靠的静电接地，并定期监测静电接地设施。

②原料贮运安全防范措施

按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）等国家安全标准要求，在仓库设置防止物料泄漏流失和扩散到环境的设施，以及围堰收集系统，并按规定设置安全警示标志，配备相应的消防器材。本项目应当按照要求进一步做好安全防范工作，保持库房内干燥通风、密封避光，安装通风设施，夏季高温时应采取如喷淋降温、遮阳和防高温隔绝涂料等措施。

③工艺技术设计安全防范措施

企业应加强对员工及新进厂员工的工艺操作规程、安全操作规程等的培训，并取得相应的合格证书或上岗证。在车间应设自动灭火系统，工厂工艺技术尽量应用自动化、密闭化及远程化控制手段，在仪表控制系统尽量使用连锁、声光、报警等事故应急系统。

④电气、电讯安全防范措施

企业应制定电气运行和操作的巡回检查制度、检修制度、运行安全操作规程等各项规章制度。加强人员技术培训，电气维修人员必须经过培训，取得特种作业操作证后，方可上岗。按《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）对生产和贮存的危险区域划出火灾危险区域等级，在火灾危险区域内（由设计单位进行爆炸危险区域的划分）的电机、风机等应使用防爆电动机及相应的防爆型电器。电气线路应在爆炸危险性较小的环境或远离释放源的地方敷设。电缆应尽量埋地敷设，不应和输送物料管道、热力管道敷设在同一管沟内。生产车间、原料库、成品库等电气装置和照明设施应满足各危险场所的防爆要求，并设置应急电源和应急照明。

⑤消防及火灾报警系统

企业应建立健全各种有关消防与安全生产的规章制度及岗位责任制。贮存场所、生产车间严禁明火。根据《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）和《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的规定，生产车间、公用工程、原料存储区等场所应配置足量的灭火器，并保持完好状态。厂区消防管道应为环状布置，在生产车间、贮存场所等公用工程设施附近设置符合要求的消火栓。

⑥废气处理装置风险防范措施

A加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行；B对废气处理装置排污口污染物浓度进行常规监测，及时发现事故状况，防止废气超标排放；C建立健全的环保机构，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制；D设备用电源和备用处理设备，以备停电或设备出现故障时保障废气全部抽入净化系统进行处理以达标排放；E事故发生时，建设单位必须立即停止相应生产，以停止相应污染物的产生。及时组织人员查找事故发生的原因，并迅速抢修，使处理装置及时恢复正常运行；F制定并落实事故应急处理机制，确保发生污染事故时，能及时、有效的作出应对。

⑦突发环境事件应急预案

建设单位应该按照《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》（DB32/T3795-2020）中的相关要求并结合本单位实际情况编制单独的突发环境事件应急预案，并按照应急预案的要求进行定期演练。对演练过程中暴露的问题进行总结和评审，对演练规定、内容和方法进行及时的修订，也应注意总结本单位及外单位的事故教训，及时修订相关的应急预案，并做好与区域应急预案、防范环境风险方面的衔接。加强风险防范措施，将事故发生的概率降到最低。
⑧事故应急池

根据《水体污染防控紧急措施设计导则》（中国石化建标[2006]43号文），事故池计算方法如下：

V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5
式中（V1+V2-V3）max—收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值（m3）；
V1—收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量（m3）；本项目最大容器存储量为0m3；
V2—发生事故的储罐或装置的消防水量（m3）；（本企业灭火消防给水量根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）确定本项目消防给水量15L/s；根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）确定本项目火灾延续事件为2h，则最大消防用水量为108m3，消防排水量按85%计，则产生消防废水92m3。）

V3—发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量（m3）；本项目厂区内原辅料仓库、生产车间区域均设置围堰，容积共计约为20m3，项目厂区雨水管网共约350m，雨水管网内径约0.6m，本项目取值95m3，则V3＝115m3。
V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量（m3）；本项目无必须收集的生产废水。

V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量（m3）；
淮安地区平均降雨量及雨水流量计算经验公式：

雨水量（V雨）：V雨=10qF

式中：V雨一发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；

q一降雨强度，mm；按平均日降雨量（年平均降雨量1000毫米，全年降雨日数取100天）；

F一必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，按汇水面积0.6hm2计；

V=10qF=10×10×0.6=60m3，则V5=60m3。

事故储存能力核算（V总）：

V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5=0+92-115+0+60=37m3

由根据上述内容，建设单位应自行建设40m3的事故应急池。
（4）环境风险分析
参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录A，本项目环境风险影响分析见下表。 
表4-24  建设项目环境风险简单分析内容表
建设单位名称

淮安宏辉环保科技有限公司
建设地点

淮安市洪泽区岔河镇仁和江淮产业园B区金李村金李组70号
地理坐标

经度：119.005927  纬度：33.209876
主要危险物质及分布

物质名称

储存位置

最大贮存量（t）

/

/

/
环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

①对地表水的风险分析

地表水风险主要为消防尾水进入地表水体，地表水评价范围内不涉及水环境敏感保护目标。评价要求企业雨污水总排口设置切换截止阀，并安排专人负责切换，对地表水影响的可能性较小。

②对地下水的风险分析

区域地下水潜水层含水层渗透系数较小，水力坡度较小，水流速度缓慢，污染物 扩散及弥散作用相对缓慢，因此在污染物对下游方向的地下水影响较小。
风险防范措施要求

①企业总平面布置严格遵守国家颁布的有关防火和安全等方面规范和规定，采取仓库与集中办公区分离，设置明显的标志；

②项目建成后，根据实际生产和运营情况编制环境风险应急预案并备案，根据预案要求进行演练。

填表说明：本项目 Q 值＜1，风险潜势为Ⅰ，仅做简单分析

八、电磁辐射

本项目不涉及电磁辐射源。
九、排污口规范化设置

按照国家环保总局《关于开展排污口规范化整治试点工作的通知》、江苏省环保厅《江苏省开展排污口规范化整治工作方案》和《江苏省排污口设置及规范化整治管理方法》的有关要求，对废气排气筒、污水排放口、固定噪声污染源扰民处和固体废弃物贮存（处置）场所等要进行规范化整治，规范排污单位排污行为。在排污口附近醒目处按规定设置环保标志牌，排污口的设置要合理，便于采集监测样品、便于监测计量、便于公众参与监督管理。



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001
	颗粒物
	集气罩+布袋除尘装置+15米高排气筒
	《江苏省大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表1中的排放标准

	
	生产车间
	颗粒物
	车间洒水抑尘、加强车间通风
	《江苏省大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表3中的排放标准

	地表水环境
	生活污水
	COD、SS、NH3-N、TP、TN
	化粪池
	用作农肥，不外排

	声环境
	生产设备
	连续等效A声级
	合理布局，隔声减振、距离衰减
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准值

	电磁辐射
	无
	无
	无
	无

	固体废物
	生活垃圾
	委托环卫部门统一清运
	零排放

	
	废布袋
	企业收集后回用于生产
	

	
	废包装物
	
	

	
	不合格品
	
	

	
	除尘器集尘
	
	

	土壤及地下水

污染防治措施
	本项目将化粪池设为一般防渗区，其余区域设为简单防渗区，防渗区采取措施如下：（1）一般防渗区：一般防渗区地面铺设强度等级C25、抗渗等级P6、厚度100mm的抗渗混凝土，及2mm厚的耐腐蚀环氧树脂硬化地面，表面无裂隙。（2）简单防渗区：地面硬化。

	生态保护措施
	无

	环境风险
防范措施
	①企业总平面布置严格遵守国家颁布的有关防火和安全等方面规范和规定，采取仓库与集中办公区分离，设置明显的标志；

②项目建成后，根据实际生产和运营情况编制环境风险应急预案并备案，根据预案要求进行演练。

③设置事故应急池40m3，加强环保措施管理，建立环境管理台账。

	其他环境
管理要求
	①严格执行“三同时”制度；

②建立健全污染治理设施管理制度；

③按照本报告表提出的要求定期进行监测。


六、结论
	一、结论

建设项目符合国家法律法规及地方相关产业政策，符合规划要求，选址比较合理，采用的各项环保设施合理、可靠、有效，总体上对区域环境影响较小，本评价认为，从环保角度来讲，建设项目在所在地建设是可行的。

本次环评报告表是针对建设单位目前提供的工艺流程、生产设备、生产能力和规模所得出的评价结论，如果该项目的原辅材料、工艺流程、生产设备、生产能力和规模有所变化，应由建设单位按环境保护法规的要求另行评价。

二、建议

1、加强管理，强化企业职工自身的环保意识。

2、加强车间通风，确保职工身心健康。

3、加强废气处理设施运营管理，确保处理达标。

4、做好厂房周围的绿化工作，美化环境，净化空气。




附表
建设项目污染物排放量汇总表 （单位：t）
	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	0
	0
	0
	0.1533
	/
	0.1533
	+0.1533

	废水
	COD
	0
	0
	0
	0
	/
	0
	0

	
	NH3-N
	0
	0
	0
	0
	/
	0
	0

	
	TP
	0
	0
	0
	0
	/
	0
	0

	
	TN
	0
	0
	0
	0
	/
	0
	0

	
	SS
	0
	0
	0
	0
	/
	0
	0

	一般工业

固体废物
	生活垃圾
	0
	0
	0
	4.08
	/
	4.08
	+4.08

	
	废包装物
	0
	0
	0
	0.2
	/
	0.2
	+0.2

	
	不合格品
	0
	0
	0
	3
	/
	3
	+3

	
	废布袋
	0
	0
	0
	0.2
	/
	0.2
	+0.2

	
	除尘器集尘
	0
	0
	0
	9.75
	/
	9.75
	+9.75

	危险废物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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